|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование объекта/мероприятия (с указанием точного местоположения)** | **Технические характеристики** | **Срок выполнения работ** | **Итоги выполнения** |
| **Мощность кВТ\диаметр мм** | **Объём** | **ед. изм** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Сельские поселения Лахденпохского муниципального района** |
| 1 | Замена участка сети водоотведения с прочисткой 3-х ревизионных колодцев на 2 кольца.Канализационные сети 10:12:0000000:5659 п. Куликово, Хийтольское СП3100 м., 1969 г.п. | 200 мм1000 мм | 1006 | пог.м.шт. | июль 2021 г. | выполнено |
| 2 | Промывка двух участков водоотведения от пятиэтажки и от 92,94 МКД силами Сортавальского Карелводоканала. 3 дня работы по 2800 р./час |  |  |  | июнь 2021 г. | Получено предложение |
| 3 | Замена 50м. участка водопроводной сети Хийтола, ул. Зелёная 1 |  |  |  | июнь 2021 г. | Подписывается договор |
| 4 | Установка задвижки и прокладка нового участка водоснабжения d-50 мм от здания водозабора Здание водозабора 10:12:0000000:4836п. Хийтола, улица Полевая3,2 кв. м., инв № 342, 1969 г.п. до водонапорной башниВодонапорная башня 10:12:0000000:5401п. Хийтола, ул. Лесная90 куб.м, 1972 г.п., с целью организации бесперебойной подачи воды после аварийных или плановых отключений электрических сетей. | 50 мм | 1053 | пог.м. | август 2021 г. | Подготовлена сметная документация. Направлена на проверку в РЦЦС. |
| 6 | Установка дополнительного колодца на 4 кольца и замена участка сети водоотведения под капитально-ремонтируемым участком автодороги Элисенваара-Куркиёки. п. Куркиёки, ул. Советская.Канализационные сетип. Куркиеки ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Заречная2614 м.п. 1984 год постройки | 250 мм1000 мм. | 804 | пог.м.шт. | июль 2021 г. |  |
| 7 | Установка задвижек и замена участка сети водоснабжения под капитально-ремонтируемым участком автодороги Элисенваара-Куркиёки. п. Куркиёки, ул. Советская.Водопроводные сети 10:12:0000000:5649п. Куркиеки ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Совхознаяпротяженность 4200 м | 150 мм. | 20 | пог.м. | июль 2021 г. |  |
| 8 | Подвоз воды |  |  |  | при необходимости |  |